# Ballistisches Pendel

Programm: ballPendel.m

## Contents

- Pendelbewegung

fuehren sie als Beispiel PUBLISH aus

W. Schweizer Simulation physikalischer Systeme - Computational Physics mit MATLAB

Version 1.1 2016

- m1, v0 Masse und Geschwindigkeit vor dem Stoss der Kugel
- m2 Pendelmasse - vor dem Stoss in Ruhe
- v Geschwindigkeit nach dem Stoss

Aus der Impulserhaltung folgt

## Pendelbewegung

- h maximale Hoehe des Pendels

aus der Energieerhaltung folgt

`und daraus`

    m1 = 0.01; % kg
    m2 = 5;    % kg
    g  = 9.81; % m/s^2
    % Berechnung und Visualisierung
    h  = linspace(0.01,0.1);
    v  = (m1+m2)/m1 * sqrt(2*g*h);
    plot (h,v)
    xlabel('h [m]'), ylabel('v [m/s]'),shg